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[bookmark: _Toc215763722]ВВЕДЕНИЕ

[bookmark: _Hlk213832208]Данная инструкция описывает все операции, которые необходимо произвести для программирования и записи серийного номера в электронные сборки устройств MТ.ИРИС.120.LCD.XX.XX, МТ.ИРИС.XX.XX, МТ.НИНДЗЯ.LCD.XX.XX, МТ.ИРИС.02.CPU.XX.XX. В данном примере программирование будет выполняться на электронной сборке MТ.ИРИС.120.LCD.XX.XX, так как процесс идентичен для других плат, описанных в данной инструкции.
Инструкция предназначена для производства цифровых устройств.
[bookmark: _Toc215763723]Требуемые материалы
1. Электронная сборка MТ.ИРИС.120.LCD.XX.XX.
2. PWR плата. 
Примечание – Для каждой электронной сборки используется своя PWR. 
Для электронной сборки MT.ИРИС.120.LCD.XX.XX будет использоваться MT.ИРИС120.PWR.XX.XX и т.д. 
Для электронной сборки МТ.НИНДЗЯLCD.XX.XX и МТ.ИРИС.02.CPU.XX.XX не используется PWR плата.
3. Программатор FTDI Basic USBTTL FT232RL
4. USB-mini
[bookmark: _Toc215763724]Подготовка к программированию 
1. [bookmark: _Toc476332082]Подсоединить кабель USB-mini к программатору FTDI Basic USB-TTL FT232RL и подключите его к компьютеру, с которого будет выполняться программирование электронной сборки MТ.ИРИС.120.LCD.XX.XX.
2. Подключить PWR-плату к источнику питания.
3. Подключить соединительный шлейф к PWR-плате в разъем XP2. Затем соединить PWR-плату и электронную сборку MТ.ИРИС.120.LCD.XX.XX с помощью этого шлейфа, подключив его к разъему XP1 на MТ.ИРИС.120.LCD.XX.XX.
4. [image: ]Подключить программатор FTDI Basic USB-TTL FT232RL к электронной сборке MТ.ИРИС.120.LCD.XX.XX в разъем XP2.
[image: ]









[bookmark: _Toc215763725]Запуск программирования
1) Откройте программу RPDProductionUtil.exe.
[image: ]
2) Для подключения к базе данных НПП МТ введите свой логин и пароль, нажмите кнопку Готово.

[image: ]             








3) В открывшемся окне выберите COM-порт, к которому подключен программатор, из выпадающего списка (1) и нажмите кнопку ПРОШИВКА (она выделена жирным шрифтом).[image: ]

4) Выберите тип устройства. В данном случае мы программируем MТ.ИРИС.120.LCD.XX.XX, поэтому выбираем ИРИС-120 из выпадающего списка. Нажмите кнопку НОВЫЙ дважды, после чего нажмите кнопку Продолжить. После всех действий консоль оператора должна выглядеть следующим образом.
[image: ]
5) Нажмите кнопку 13) ИРИС-120 esp (key/fuse). После нажатия появится всплывающее окно. Включите устройство и нажмите кнопку ОК. О том, что пункт 13 выполнен успешно, будет свидетельствовать сообщение в журнале событий: key/fuse успешно записан на устройство[image: ].[image: ]
6) [bookmark: _GoBack][image: ]Нажмите кнопку 14) ИРИС-120 esp (firmware). По окончании успешного программирования в конце журнала событий появится сообщение Leaving... Hard resetting via RTS pin... errorlevel 0 ivisor_write_all ret0 0, и устройство запустится.


7) Отключите электронную сборку MТ.ИРИС.120.LCD.XX.XX.
8) Нажмите кнопку Печать ШК на этикетке и приклейте напечатанный штрихкод на электронную сборку MТ.ИРИС.120.LCD.XX.XX.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
	№ п/п
	Фамилия И.О. работника
	Должность
	Дата ознакомления
	Подпись

	1
	

	
	
	

	2
	

	
	
	

	3
	

	
	
	

	4
	

	
	
	

	5
	

	
	
	

	6
	

	
	
	

	7
	

	
	
	

	8
	

	
	
	

	9
	

	
	
	

	10
	

	
	
	

	11
	

	
	
	

	12
	

	
	
	

	13
	

	
	
	

	14
	

	
	
	

	15
	

	
	
	




1
MТ.ДСП.ИнстрПЦУ.ИРИС.ПП.01

9
MТ.ДСП.ИнстрПЦУ.ИРИС.ПП.01
image3.jpeg




image4.png
O]

RPDProducti
onUtil.exe




image5.png
Moaknaenvi k Gase aanHeix HIM "MT" X

BaeauTe Aantbie AnA asTOpUIALUN

MNonvsosarens: Napons:
== ~] [

Ononiosesve v snewreit cemn

roToso





image6.png
(0 Koncons onepatopa npomssoactea v.3.2.3.0 - o x
3acpoims COMnopr  Hacrporixn  Jloruposavme O nporpaie

[ cocromme nopra [conite < (38200 | Aspec[i = Klnavers:0  Ownbw <27
o e [——— e

nPowMEKA HoMEP PEMOHT HACTPORKA
e

L. WITPUXKOS] 0| MoDBUS: 0
Tun: 0 Tum: Sl
nPOfOMKUTS | HeVTeT 0

Mevars WK Ha

sTuKeTke
36/10K1posaTs Bce KionKY (npUHANTENEHO)

3) HW-recr
4) Bootloader

5) Npownsxa

EN01020 Teyw Maim | TVOL  Mpuc  Maye MpucO Penei  Memscca Mpuci20 d<[»

Tepuusan T —
Tepan COM-0pTa  izcrpoiia nyrei ObHosws Tatmy spysHye





image7.png
Kowcons onepatopa nponssoactsa v.3.2.3.0

Ssepum COM-nopr  Hacrporinu Mlorwpossane O mporpanute
Il cocronmenopra [coze | (38400 | Aspec[i 73

Bceyerpoicren Mypuan UeropuRYCTROTeTSS  Mpownaxs

nPowMBKA HOMEP PEMOHT HACTPOMIKA =

1.&?;:4xkog: XX006CC) MODBUS: 381810 (¥
Tan: upc120 27127 | Tun: [wemc1zo v Hossi
MPOROMHTS | P2V e 2727 [ NN

Mevars WK Ha
sTUKeTKe

13) Mpue-120 esp.
(key/fuse)

14) Mpuc-120 esp
(firmware)

8) Mpwe-120 GD

SN010203Te Maim  MVOL | Mpuc

Tepuuan COM-nopTa | Hacrpofion e

Kawrye

‘pasBroruposaTs sce kionKy (npuHANTEEHO)

Crenepuposars Hossiii

Upnc0  peneit

Homep, WK u
oTnpasuTs ero Ha
nevars

Astomatuueckas
npowveka ESP

Menncea upue120 <[>

<

Becenoe

Bpenn

X|Nawersi: 0

[ ey

ObHosws Tatmy spysHye

-

Oumstor:

eicrone





image8.png
Korcons oneparopa npoussoactea v.3.2.3.0

X

[lnn nposoReHUA nEpesanyCTITE YCTPOTCTEO 1 TokKo MocAE
7oro cpasy HaxwuTe "OK', HHaue yCTpOWCTE MOET

praha——





image9.png
key/fuse yenewwo sanncax & yoT poicT 80, [anaxs onepauns weodpaTimal




image10.png
Hard rsumg via RTS pin...
emorevel 0
ivisor_write_all ret0 0




image11.jpeg
T *lI!lII! I

UPUC-120, N 27127
Becenos





image1.emf

image2.jpeg




