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[bookmark: _Toc213844570]Введение
Данная инструкция описывает все операции, которые необходимо выполнить для обновления программного обеспечения, присвоения серийного номера и даты производства электронным сборкам устройств MТ.ИРИС.120.LCD.XX.XX, МТ.ИРИС.XX.XX, МТ.НИНДЗЯ.LCD.XX.XX, МТ.ИРИС.02.CPU.XX.XX. В данном примере будет использоваться электронная сборка MТ.ИРИС.120.LCD.XX.XX, так как процесс идентичен для других типов плат, описанных в инструкции.

[bookmark: _Toc213844571]Требуемые материалы
1. Электронная сборка MТ.ИРИС.120.LCD.XX.XX.
2. PWR-плата. Примечание: для каждой электронной сборки используется своя PWR-плата. Например, для сборки MT.ИРИС.120.LCD.XX.XX используется MT.ИРИС.120.PWR.XX.XX и т.д. Для электронных сборок МТ.НИНДЗЯ.LCD.XX.XX и МТ.ИРИС.02.CPU.XX.XX, PWR-плата не используется.
3.  Преобразователь интерфейсов Юкка.
4. Обвязка для подключения модуля RS-485. Примечание: для электронных сборок МТ.НИНДЗЯ.LCD.XX.XX и МТ.ИРИС.02.CPU.XX.XX используется специальная обвязка, так как модуль связи RS-485 на этих устройствах подключается к клеммам 12, 13, 14, а на устройствах MT.ИРИС.120.LCD.XX.XX и MT.ИРИС.LCD.XX.XX — к клеммам 8, 9, 10.
5. Программное обеспечение IRIS, VCP (Virtual COM Port).


[bookmark: _Toc213844572]Подготовка к обновлению 
1. Подключите преобразователь интерфейсов «Юкка» с обвязкой для модуля RS-485 к персональному компьютеру.
2. Подключите обвязку к PWR-плате.
3. Подключите соединительный шлейф к PWR-плате в разъем XP2. Затем соедините PWR-плату и электронную сборку MТ.ИРИС.120.LCD.XX.XX при помощи этого шлейфа, подключив его в разъем XP1 на MТ.ИРИС.120.LCD.XX.XX. Включите питание.
[image: ]

[bookmark: _Toc213844573]Запуск обновления 
1. [image: ]Запустите программу IRIS. После запуска программы нажмите кнопку Поиск по RS-485.
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2. Нажмите на зеленую стрелку в поле и войдите в конфигуратор устройства, которое требуется обновить до последней версии.
3. [image: ]После входа в конфигуратор нажмите кнопку.
[image: ]










4. В открывшемся окне отображаются версии основного модуля и модуля индикации. Если текущая версия какого-либо модуля совпадает с новой, обновление не требуется. В данном примере видно, что модуль индикации устарел и его нужно обновить. Для этого удерживайте на клавиатуре клавишу Ctrl и наведите курсор на модуль, требующий обновления. После этого действия появится зеленая галочка и надпись Рекомендуется обновить.
5. [image: ]Нажмите кнопку ОБНОВИТЬ. Появится всплывающее окно авторизации. Введите пароль 1234 и нажмите кнопку Войти. После этого начнется обновление выбранного модуля. Примечание: на новых устройствах пароль установлен по умолчанию. 









6. По завершении обновления появится всплывающее окно с сообщением Обновление завершено успешно. Нажмите ОК
[image: ]



7. Закройте программу и отключите устройство.
8. 

[bookmark: _Toc213844574]Присваивание серийного номера и даты производства на устройство
	Для этой операции требуется то же оборудование, что и для обновления. Отличие заключается в том, что необходимо войти в программу не для конфигурирования, а для настройки и проверки устройства.
1. [image: ][image: ]Запустите программу IRIS.

2. [image: Изображение выглядит как снимок экрана, Графика, символ, круг

Автоматически созданное описание][image: ]Нажмите клавишу и зайдите в интерфейс нужного устройства. 

3. В поле Дата производства введите дату изготовления прибора. В поле Серийный номер введите номер, который был присвоен устройству при программировании платы и нанесен на штрихкод, размещенный на лицевой стороне устройства.
[image: ]









4. [image: ]После присвоения серийного номера и даты производства вернитесь на главную страницу программы, нажав кнопку Поиск устройств или кнопку


5. [image: ]Нажмите кнопку Поиск устройств и проверьте, что устройству присвоился номер.
6. Отключите устройство и закройте программу.
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