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[bookmark: _Toc221877466]ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция описывает все операции, которые необходимо произвести для настройки устройств серии Лютик+.
Инструкция предназначена для производства цифровых устройств.
[bookmark: _Toc221877467]Требуемые материалы
1. Стенд МТ.ЛЮТИК-ПЛЮС.СКП.ХХ.
2. Настраиваемое устройство серии Лютик+.
[bookmark: _Toc221877468]Подготовка к Настройке
1) Подключить токовые выходы Х1 и Х2 стенда МТ.ЛЮТИК-ПЛЮС.СКП.ХХ к токовым входам устройства Х1 и Х2 (при наличии) соответственно.
[image: ]
                                          
2) [bookmark: _Toc476332082]Подключить выход напряжения Х3 стенда МТ.ЛЮТИК-ПЛЮС.СКП.ХХ к входу устройства Х3 (при наличии).
[image: ]

3) Клеммы Х4-Х5 стенда подключить к дискретным входам и выходам устройства.
[image: ]
4) Подключить клемму питания Х7 стенда к входу Х7 устройства.
5) Подключить интерфейсы связи USB-B и RS-485 к входам устройства.
[image: ]
[bookmark: _Toc221877469]Настройка устройства
1) На ПК открыть консоль оператора производства «Спектр» и войти в систему под своим логином и паролем.
[image: ]
2) В открывшемся окне нажать «Старт цикла проверки».
[image: ]
3) Выбрать необходимую модификацию устройства (каждая модификация представлена в виде выпадающего списка) согласно примеру и распечатать штрих-код устройства. [image: ]
4) Дождаться завершения настройки и тестирования.
5) После завершения настройки и тестирования в главном окне КОП «Спектр» открыть КМП и проверить результат тестирования устройства. При положительном результате номер теста окрасится светло-голубым цветом. В случае если результат тестирования был отрицательным, номер теста окрасится светло-красным цветом. В случае выявления отрицательных результатов тестирования устройство передаётся в ремонт. [image: ]
6) При успешном прохождении всех тестов на лицевую панель устройства наклеивается штрих-код с модификацией и номером устройства. С внутренней стороны корпуса ставится наклейка с инициалами и номером этапа 4.
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