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[bookmark: _Toc222942070]ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция описывает все операции, которые необходимо произвести для записи серийного номера в электронную сборку MT.LUTIK_PLUS.MCU.ХХ.ХХ.
Инструкция предназначена для производства цифровых устройств.
[bookmark: _Toc222942071]Требуемые материалы
1. Электронная сборка MT.LUTIK_PLUS.MCU.ХХ.ХХ.
2. Электронная сборка MT.LUTIK.PLUS.PSU.ХХ.ХХ.
3. Программатор ST-LINK.
[bookmark: _Toc222942072]Подготовка к прошивке 
1) Соединить электронные сборки MT.LUTIK_PLUS.MCU.ХХ.ХХ и MT.LUTIK.PLUS.PSU.ХХ.ХХ.
[image: ]
2) Подключить клемму питания 220 В к разъёму XP2 на плате MT.LUTIK.PLUS.PSU.ХХ.ХХ.
[image: ]

3) [bookmark: _Toc476332082]Подключить программатор ST-LINK к разъёму XP3 на плате MT.LUTIK_PLUS.MCU.ХХ.ХХ.
[image: ]
[bookmark: _Toc222942073]Запуск прошивки
1) Открыть программу Far Manager.
[image: ]
2) Для запуска выбрать из списка прошивку lutik-plus и двойным нажатием левой клавиши мыши запустить скрипт.
[image: ]
3) После запуска нажать клавишу «Y» на клавиатуре. Обратить внимание, что раскладка ENG.
[image: ]
4) После данного сообщения отключить клемму 220 В.
[image: ]
5) Дождаться полного выключения устройства. Ориентиром служат светодиоды на MCU плате.
6) После выключения устройства подключить клемму 220 В.
7) Ввести серийный номер, следующий за максимальным. Нажать клавишу Enter.
[image: ]
8) Дождаться установки прошивки и итогового сообщения о завершении скрипта.
[image: ]
9) После прошивки установить на плату этапную наклейку с серийным номером.
[image: ]
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***%% HacTpoiika yCTPOACTE 000 HIIM MAKPOMPOLECCOPHLE TEXHONMOTUH ****

HauuHaen npouMeky yCTpodcTea "MloThk"
(anA noaTeepxmeHuA HaxmATe 'Y')
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pounexa 3arpysunka: OK
>
> Config ROP & WRP in opt-bytes

> Now disconnect debugger and power off/on ...

3anyck 3arpysumka: OK

BbIK/IOYMTE U BKIOMMTE YCTPOACTEO.
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<« G A Hesaupeno  cheblab.com:88/grpx.

Tlocaenane npomnuTete yepoicrea:

2026-02-02:09-04-04-> Anreix-01 movep 16590
2026-02-02:09-09-12-> Anreii-01 mosep 16591
2026-02-02:09-15-34-> Anreix-01 movep 16592
2026-02-02:09-24-34-> Anreii-01 Hosep 16593

Cratacraka cepuAHEIX HOMepOB:

Verpoiictao | Mocaeznmii CH | Maxcayamemssi CH
v 57 7078
Areit 9662 65331
Taiies 3310 25573
Apxriy 437 437
Amreii KM 5865 8436
Amreii-01 16593 157023
TIV(GD32) 9570 9798
Thormc+ 1752 1752
Amei-T113 9551 100000
Meancea2 270 270





image10.png
$ ymodem
ymodem

* Start writing to flash from address @x08040000
* Waiting firmeare image via YMODEM protocol...
100.00% 778 KiB 9.88 KiB/sec

Firmare image was transferred for 78.7 seconds
x

* Flash updating finished successfully

YcTpoicTBO roToBo.

465X PaboTa CKPUNTa SaBepliena *FXH
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