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[bookmark: _Toc222940876]ВВЕДЕНИЕ

Данная инструкция описывает все операции, которые необходимо произвести для настройки устройств серии LAUREL.
Инструкция предназначена для производства цифровых устройств.
[bookmark: _Toc222940877]Требуемые материалы
1. Источник питания Mastech HY30001E.
2. Оснастка для проверки дискретных входов.
3. Мультиметр.
4. Набор перемычек: X2, X7 (1-2 пин), X7 нагрузка 10 кОм (3-4 пин).
5. Стенд нагрузки.
6. Мультиметр-калибратор АКИП-2201.


















[bookmark: _Toc222940878]Подготовка к Настройке
1) Перейти в параметры настройки Параметры АБ, изменить I(ток) шунта с 20 А на 10 А. 
[image: ]
2) Изменить адрес RS-485(X6) на 1.
3) Перейти в текущие параметры устройства, убедиться в отсутствии ошибок (ошибка температуры АБ не учитывается т. к. отсутствует термодатчик). 
[bookmark: _Toc476332082][image: ]

[bookmark: _Toc222940879]Настройка от лабораторного блока питания
1) Подготовить источник питания Mastech HY30001E и оснастку для проверки дискретных входов.
2) Включить источник питания в разъем входа (INPUT), через KIWI зайти в функциональный контроль, бегунком убедиться, что вентилятор меняет обороты (и они стабильны; также проверить вибрации), нажать на клавишу проверки световой индикации (проверить, что нет мерцаний на светодиодах), далее проверить кнопки.
3) В пункте Проверка реле.
a. Ставим галочку на реле 5 (Должны погаснуть ДВ 11, 14, 17, 20)
b. Проставить галочки на реле 1, 2, 3, 4, 6, 7 и убрать галочку с реле 5(Должны гореть все ДВ, кроме 23).
c. В конце убрать все галочки. 
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4) Проверить мультиметром в режиме постоянного напряжения, что на клемме X2 (OUTPUT) отсутствует напряжение.
[image: ]
5) Установить галочки на реле 10 и 11 и переходим в пункт Калибровать.
6) Задать в пункте 17 значение 1800.
7) Задать в пункте 18 значение 2200 (повышать значение постепенно с 400, 800, 1200, 1600, 2200 т.к. возможны неисправности).
8) Проверить мультиметром в режиме постоянного напряжения, что на клемме X2(OUTPUT) должно быть 220 В.
[bookmark: _Toc222940880]Настройка от сети 220 В
Данная операция производится во вкладке Калибровать.
1) Перейти во Вторичные. 
2) 1, 5, 6 пункты меняем значение КС так, чтобы А0 было примерно равно нулю.
3) Вставить перемычку в разъем X2 (OUTPUT).
[image: ]
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a. 3 и 4 пункты меняем КС так, чтобы А0 было примерно равно нулю.
b. Убрать перемычку с X2.
4) Вставить перемычку в X7 в 1-2 пин.
[image: ]
a. 7 пункт меняем КС так, чтобы А0 было примерно равно нулю.
5) Вставить в X7 в 3-4 пин нагрузку 10 кОм.
[image: ]
a. Изменить КУ 1 приравнивая А1 к 25.
b. Убрать нагрузку, после чего А1 должно показывать 39.999.
[bookmark: _Toc222940881]Настройка от сети 220 В с нагрузкой
Настройка осуществляется при помощи нагрузки 100 Вт.
1) Подключить нагрузку 100 Вт в разъем X2.
[image: ]
2) Установить галочки на реле 10 и 11.
3) Задать в пункте 17 значение 1800.
4) Задать в пункте 18 значение 2200 (повышать значение постепенно с 400, 800, 1200, 1600,2200, т.к. возможны неисправности).
5) Перейти во вкладку Вторичные.
6) Измеряем напряжение на клемме X2 мультиметром в режиме постоянного напряжения.
7) 3 пункт изменяем КУ 1 так, чтобы приравнять к значению на мультиметре.
8) 4 пункт изменяем КУ1 так, чтобы приравнять к значению на мультиметре плюс 1.5 В (сохраняем заданные значения).
9) Измеряем напряжение на клемме X1 мультиметром в режиме переменного напряжения.
a. 1 пункт меняем КУ1 так чтобы значение А1 было приблизительно равно значению на мультиметре ±2 В.
10) Возвращаем 17-му и 18-му пункту значение 0, убираем галочки с реле 10 и 11.
11) Сохранить заданные значения.
[bookmark: _Toc222940882]Настройка с нагрузкой 17 и 34 Ом
Настройка производится с нагрузкой 17 Ом (оба автомата включены).
1) Подключить нагрузку к разъему X2.
[image: ]
2) Задаём в пункте 17 значение 1800.
3) Задаём в пункте 18 значение 2200 (повышать значение постепенно с 400, 800, 1200, 1600, 2200, т.к. возможны неисправности).
4) Поставить галочки на реле 10 и 11.
5) Изменить значения в пункте 17 в диапазоне от 1800 до 1990 так чтобы на амперметре (который на стенде нагрузки) было значение ровно 10 А.
Настройка с нагрузкой 34 Ом (включен только левый автомат)
1) 17 пункт меняем значение в диапазоне 600 700, так чтобы на амперметре было ровно 3А.
2) В пункте 6 меняем КУ1 так чтобы значение совпадало со значением на амперметре.
3) В пункте 17 и 18 ставим значения 0, убираем галочки на 10 и 11 реле. 
4) Сохраняем заданные значения.
[bookmark: _Toc222940883]Настройка мультиметром-калибратором
1) Подключить калибратор (см.рис.14) и подать с него 0, 75мВ, после чего в пункте 7 изменить КУ1 так, чтобы значение было равно 10.
2) Сохранить заданные значения.
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[bookmark: _Toc222940884]Проверка пульсаций
1) Загружаем файл конфигурации Проверка контура напряжения.
2) Установить мультиметр в режим переменного напряжения.
3) Включаем оба автомата на стенде нагрузки и измеряем напряжение на клемме X2, значение не должно превышать 1.6 В.
4) Выключаем автоматы.
5) Загружаем файл конфигурации Проверка контура тока.
6) Установить мультиметр в режим переменного напряжения.
7) Включаем оба автомата на стенде нагрузки и измеряем напряжение на клемме X2, значение не должно превышать 0.8 В.
8) Выключаем автоматы.
[bookmark: _Toc222940885]Проверка на короткое замыкание
1) Подключить в разъем X2 автомат с перемычкой и замыкаем путём включения и отключения автомата.
2) Убедиться, что после КЗ Laurel из режима Выдача приостановлена вышел в режим Готовность, работа.
3) Отключаем автомат и отключаем провод питания 220 В.
4) После того, как Laurel перестанет работать, подключаем блок питания к X2 и включаем (Laurel должен начать работать, в противном случае производится замена резервного блока питания CAM0705).








[bookmark: _Toc222940886]Общий вид настроенного Laurel
[image: ]
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